统一门户2.0监控说明

服务器的监控需求分为共性需求和特殊需求：

1，共性需求：cpu、内存和硬盘的使用情况监控----报警阈值为85%，超过85%报警；processor load值监控----报警阈值为8（16核cpu，超过16为过载，取50%作为阈值），超过8时报警；

2，特许需求（核心进程监控）：web服务器上请监控nginx和php-fpm进程，图片服务器上监控nginx和vsftpd进程，数据库服务器上监控mysqld进程，后台&对接服务器上监控nginx、php-fpm、vsftpd进程